ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ

Полученная от Вас информация значительно облегчает нам задачу
по подбору необходимого оборудования, экономит Ваше и наше время, существенно упрощает работу проектировщиков.
Благодарим Вас за подробное заполнение Опросного Листа.

Контактные данные клиента:

Организация:

ФИО:

Телефон:

E-mail:

	

			

			

			

	

Условия прокладки линии электро-питания (в городских условиях,
в сельской местности, как-то иначе)	Сельская местность	
Тип и характеристики линии питания (подземная, по эстакаде (высота эстакады), воздушная (СИП и иное), подвесной кабель (высота подвеса)
или другие важные характеристики)	Воздушная линия электропередачи по участку, от близлижайшего столба выполнен переход на кабель по участку длиной 30 м	
Тип системы заземления объекта
(TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT)	TN-C-S	
Род тока
(постоянный или переменный)	переменный	
Номинальное напряжение сети	220 В фазного напряжения	
Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание)	одна фаза	
В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)	в водной щит приходит два провода (фаза и ноль), в водном щите нулевой провод (PEN) разделяется на Ноль рабочий (N) и Ноль защитный (PE).	
Требуемый класс защитных устройств
(I +II, II, III) 	I+II	
Количество ступеней защиты
(1, 2 или 3)	1 – установка УЗИП только в водном щите	
Категория надежности электроснабжения объекта
(1, 2 или 3)	3 категория – частный дом	
Сечения проводников защищаемой линии (L1-L3, N, РЕ или РЕN)	все проводники сечением 4 мм2	
Максимальные рабочие токи фаз	в водном щите установлен автомат на 35 А	
Требуемое IP изделия
(требования к защитной оболочке)	IP 20 – установка в шкаф на DIN-рейку	
Требуемое количество	1 шт